#flash_init
#del flash:config.text
#del flash:vlan.dat
#boot
#conf t
#vlan 10
#name Ruang-Manager
#ex
Lakukan hal yang sama untuk VLAN 20 / Ruang-Karyawan
#int fa0/1
#switchport mode access
#switchport access vlan 10
#ex
Masuk ke interface fa0/2 dan fa0/3 secara bersamaan dengan command:
#int range fa0/2 - 3
#switchport mode access
#switchport access vlan 20
Setting interface yang menuju switch lt.2 menjadi trunk
#int fa0/4
#switchport mode trunk
Lihat interface trunk dengan command:

Switch-Lt1(config)#do show interfaces trunk
